Standard I/O Address Settings

Port Address	Device

1F0-1F8	HD Controller (16-bit ISA)

200-20F	Game Controller

201	Game I/O

278-27F	LPT2

2F8-2FF	COM2

320-32F	HD Controller (8-bit ISA)

378-37F	LPT1

3B0-3BF	Monochrome

3D0-3DF	CGA

3F0-3F7	FD Controller

3F8-3FF	COM1

David D. Scribner

2000-10-25T20:14:00

David Scribner